Инструкция для подключения IPEYE на камерах MATRIXtech.
1) Для подключения устройств к сервису IPEYE необходимо зарегистрироваться на сайте IPEYE по адресу https://www.ipeye.ru/ , или пройти по ссылке на форму регистрации https://www.ipeye.ru/ipeye_service/index.php#registerform
2) Устройство, добавляемое в сервис IPEYE, должно быть подключено к сети интернет и иметь прошивку с поддержкой сервиса IPEYE.  Проверить поддержку сервиса IPEYE на вашем устройстве, можно на нашем официальном сайте https://matrixcam.ru или на в Веб-интерфейсе устройства. Для того чтобы посмотреть на Веб-интерфейсе устройства,  необходимо на вашем ПК отрыть браузер Internet Explorer и перейти по IP адресу камеры, по умолчанию 192.168.1.10.
3) На компьютере, подключенном в той же локальной сети, что и ваше устройство, необходимо открыть  браузер Internet Explorer и в адресной строке ввести IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.1.10) как показано на Рис.1
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Рис.1

4) Для правильной работы Веб-интерфейса камеры, при первом подключении, необходимо установить и активировать модуль ActiveX. Инструкцию по настройке ActiveX можно прочитать по этой ссылке http://cloud.matrixcam.ru/cloud/member/intro.html
5) После того как модуль ActiveX был установлен и активирован у вас на экране появится окно авторизации, как на Рис.2 - где необходимо ввести Login (Имя пользователя) и password (пароль). Имя пользователя по умолчанию admin,  пароля нет.
[image: image2.png]



Рис.2

6) После завершения авторизации на экране откроется интерфейс  устройства, на котором будет отображены кнопки управления устройством. Если устройство поддерживает сервис IPEYE в интерфейсе вы увидите кнопку для Активации сервиса IPEYE, как указано на Рис.3
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Рис.3

7) Если в интерфейсе вашего устройства нет такой кнопки, необходимо обновить прошивку вашего устройства, порядок обновления прошивки вы можете посмотреть по этой ссылке  

https://matrixcam.ru/index.php?route=product/product/download&product_id=307&download_id=143
8) После обновления прошивки необходимо зайти на камеру и нажать Ctrl+F5 для применения настроек и корректной работы ActiveX.
9) Для активации сервиса IPEYE нажмите на кнопку Активировать IPEYE, на экране отобразится окно добавления камеры в IPEYE как на Рис.4, необходимо ввести ранее зарегистрированные данные от сервиса IPEYE и устройство будет автоматически добавлено в ваш личный кабинет сервиса IPEYE.
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Рис.4
10) Порядок работы с сервисом IPEYE и тарифы вы можете посмотреть на официальном сайте IPEYE https://www.ipeye.ru/
